|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格（高\*宽\*厚)MM** | **数量（块）** | **图片** | **制作工艺** |
| 1 | 户外主入口指示牌 | 2500\*2140\*100 | 3 |  | 1.拆除原有标识牌；2.旧面板原漆打磨处理，局部开裂部分金属刮腻子找平；3.底漆防腐蚀油漆烤漆两遍，面漆氟碳烤漆汽车漆；不同颜色进行分段烤漆；4.文字内容丝网制版印刷；5.安装标识 |
| 2 | 户外主入口指示牌 | 2500\*1440\*100 | 2 |  |
| 3 | 户外入口  | 2500\*700\*100 | 5 |  |
| 4 | 户外入口 开放时间 | 2200\*615\*130 | 2 |  |
| 5 | 户外机动车（机动车、大巴） | 2200\*615\*130 | 6 |  |
| 6 | 安全须知 | 1900\*700\*100 | 1 |  |
| 7 | 总平图 | 2100\*2000 | 4 |  |
| 8 | 说明牌 | 400\*320 | 6 |  |
| 9 | 温馨提示  | 400\*320 | 18 |  |
| 10 | 停车场指示牌 | 600\*800 | 10 |  | 拆除原先画面，重新贴写真或UV打印 |
| 11 | 科室牌 | 300\*300 | 15 |  | 原漆局部打磨重新烤漆，内容丝网制版印刷 |
| 12 | 内容更新设计排版 | 尺寸不等 | 72 |  | 重新排版，并优化设计，需经甲方审定 |